Ausschreibungstext für das **SABUG Schachtfutter**

**Pos. 001**

**Schachtfutter DN 110**

Schachtfutter DN 110 mit umlaufendem Mauerkragen 150mm gemäß DWA-A 792. Material PP. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Mauerdurchführungen durch Betonbauwerke. Mit DIBT- Zulassung. Direkt verschweißbar mit dem IP-plus Schweißsystem.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

Menge: .......... Einheit: St EP: .......... GP: ..........

**Pos. 002**

**Schachtfutter DN 125**

Schachtfutter DN 125 mit umlaufendem Mauerkragen 150mm gemäß DWA-A 792. Material PP. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Mauerdurchführungen durch Betonbauwerke. Mit DIBT- Zulassung. Direkt verschweißbar mit dem IP-plus Schweißsystem.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

Menge: .......... Einheit: St EP: .......... GP: ..........

**Pos. 003**

**Schachtfutter DN 160**

Schachtfutter DN 160 mit umlaufendem Mauerkragen 150mm gemäß DWA-A 792. Material PP. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Mauerdurchführungen durch Betonbauwerke. Mit DIBT- Zulassung. Direkt verschweißbar mit dem IP-plus Schweißsystem.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

Menge: .......... Einheit: St EP: .......... GP: ..........

**Pos. 004**

**Schachtfutter DN 200**

Schachtfutter DN 200 mit umlaufendem Mauerkragen 150mm gemäß DWA-A 792. Material PP. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Mauerdurchführungen durch Betonbauwerke. Mit DIBT- Zulassung. Direkt verschweißbar mit dem IP-plus Schweißsystem.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

Menge: .......... Einheit: St EP: .......... GP: ..........

**Pos. 005**

**Schachtfutter DN 250**

Schachtfutter DN 250 mit umlaufendem Mauerkragen 150mm gemäß DWA-A 792. Material PP. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Mauerdurchführungen durch Betonbauwerke. Mit DIBT- Zulassung. Direkt verschweißbar mit dem IP-plus Schweißsystem.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

**Pos. 006**

**Schachtfutter DN 315**

Schachtfutter DN 315 mit umlaufendem Mauerkragen 150mm gemäß DWA-A 792. Material PP. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Mauerdurchführungen durch Betonbauwerke. Mit DIBT- Zulassung. Direkt verschweißbar mit dem IP-plus Schweißsystem.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

Menge: .......... Einheit: St EP: .......... GP: ..........

**Pos. 007**

**Schachtfutter DN 400**

Schachtfutter DN 400 mit umlaufendem Mauerkragen 150mm gemäß DWA-A 792. Material PP. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Mauerdurchführungen durch Betonbauwerke. Mit DIBT- Zulassung. Direkt verschweißbar mit dem IP-plus Schweißsystem.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

**Pos. 008**

**Schachtfutter DN 500**

Schachtfutter DN 500 mit umlaufendem Mauerkragen 150mm gemäß DWA-A 792. Material PP. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Mauerdurchführungen durch Betonbauwerke. Mit DIBT- Zulassung. Direkt verschweißbar mit dem IP-plus Schweißsystem.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

**Pos. 009**

**Schachtfutter DN 630**

Schachtfutter DN 630 mit umlaufendem Mauerkragen 150mm gemäß DWA-A 792. Material PP. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Mauerdurchführungen durch Betonbauwerke. Mit DIBT- Zulassung. Direkt verschweißbar mit dem IP-plus Schweißsystem.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.