Ausschreibungstext für das **SABUG Quelldichtung**

**Pos. 001**

**Quelldichtung DN 110**

Quelldichtung für Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 110 mm. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Rohrleitungen. Incl. Nachweis der JGS- und LAU-Beständigkeit.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

Menge: .......... Einheit: St EP: .......... GP: ..........

**Pos. 002**

**Quelldichtung DN 125**

Quelldichtung für Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 125 mm. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Rohrleitungen. Incl. Nachweis der JGS- und LAU-Beständigkeit.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

Menge: .......... Einheit: St EP: .......... GP: ..........

**Pos. 003**

**Quelldichtung DN 160**

Quelldichtung für Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 160 mm. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Rohrleitungen. Incl. Nachweis der JGS- und LAU-Beständigkeit.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

Menge: .......... Einheit: St EP: .......... GP: ..........

**Pos. 004**

**Quelldichtung DN 200**

Quelldichtung für Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 200 mm. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Rohrleitungen. Incl. Nachweis der JGS- und LAU-Beständigkeit.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

Menge: .......... Einheit: St EP: .......... GP: ..........

**Pos. 005**

**Quelldichtung DN 250**

Quelldichtung für Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 250 mm. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Rohrleitungen. Incl. Nachweis der JGS- und LAU-Beständigkeit.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

**Pos. 006**

**Quelldichtung DN 315**

Quelldichtung für Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 315 mm. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Rohrleitungen. Incl. Nachweis der JGS- und LAU-Beständigkeit.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

Menge: .......... Einheit: St EP: .......... GP: ..........

**Pos. 007**

**Quelldichtung DN 400**

Quelldichtung für Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 400 mm. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Rohrleitungen. Incl. Nachweis der JGS- und LAU-Beständigkeit.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

**Pos. 008**

**Quelldichtung DN 500**

Quelldichtung für Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 500 mm. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Rohrleitungen. Incl. Nachweis der JGS- und LAU-Beständigkeit.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.

**Pos. 009**

**Quelldichtung DN 630**

Quelldichtung für Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 630 mm. Ausgelegt zur hydraulischen Abdichtung von Rohrleitungen. Incl. Nachweis der JGS- und LAU-Beständigkeit.

Fabr. SABUG oder gleichwertiger Art.